Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Биянковский щебеночный завод»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ***АУП*** |  |  |  |  |  |
| ***Производственно-технический отдел, единая диспетчерская служба*** |  |  |  |  |  |
| ***АТЦ*** |  |  |  |  |  |
| 3. Машинист бульдозера (карьер) | Аэрозоли ПФД: Провести мероприятия по герметизации кабины |  |  |  |  |
| ***Горный цех*** |  |  |  |  |  |
| 4. Начальник цеха | Аэрозоли ПФД: Для снижения пылеобразования при экскавации горной массы в теплые периоды года необходимо проводить систематическое орошение взорванной горной массы водой |  |  |  |  |
| 5. Машинист экскаватора | Аэрозоли ПФД: Провести мероприятия по герметизации кабины. |  |  |  |  |
|  | Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия вибрации |  |  |  |
| ***Дробильно-сортировочная фабрика*** |  |  |  |  |  |
| 6. Начальник цеха | Аэрозоли ПФД: Для снижения пылеобразования при дроблении горной массы в теплые периоды года необходимо проводить систематическое орошение взорванной горной массы водой | Снижение вредного влияния АПФД |  |  |  |
|  | Аэрозоли ПФД: Применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания | Снижение вредного влияния АПФД |  |  |  |
| *ДСФ №1* |  |  |  |  |  |
| 7. Машинист конвейера 5 разряда | Аэрозоли ПФД: Для снижения пылеобразования при дроблении транспортируемого материала в теплые периоды года необходимо проводить систематическое орошение взорванной горной массы водой.  Применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания | Снижение вредного влияния АПФД отнюдь |  |  |  |
|  | Шум: Обеспечить работника эффективными средствами защиты органов слуха | Снижение уровня шума |  |  |  |
|  | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса |  |  |  |
| *ДСФ №2* |  |  |  |  |  |
| 8. Машинист конвейера 5 разряда | Аэрозоли ПФД: Для снижения пылеобразования при дроблении транспортируемого материала в теплые периоды года необходимо проводить систематическое орошение взорванной горной массы водой.  Применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания | Снижение вредного влияния АПФД |  |  |  |
|  | Шум: Обеспечить работника эффективными средствами защиты органов слуха | Снижение уровня шума |  |  |  |
|  | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса |  |  |  |
| ***Цех погрузки*** |  |  |  |  |  |
| 9. Составитель поездов | Шум: Применение средств звукопоглощения с дифференцированным разделением шумов | Снижение уровня шума |  |  |  |
|  | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса |  |  |  |
| ***Автотранспортный цех*** |  |  |  |  |  |
| *Бригада водителей грузовых перевозок* |  |  |  |  |  |
| 13. Водитель автомобиля (топливозаправщик) | Аэрозоли ПФД: Для снижения пылеобразования в теплые периоды года необходимо проводить систематическое орошение технологических дорог водой |  |  |  |  |
|  | Аэрозоли ПФД: Провести мероприятия по герметизации кабины | Снижение вредного влияния АПФД |  |  |  |
| *Бригада водителей пассажирских перевозок* |  |  |  |  |  |
| ***Единый ремонтный цех*** |  |  |  |  |  |
| *Ремонтно-строительный участок* |  |  |  |  |  |
| 18. Маляр | Шум: Обеспечить работника эффективными средствами защиты органов слуха | Снижение уровня шума |  |  |  |
|  | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса |  |  |  |
| *Ремонтный участок слесарей* |  |  |  |  |  |
| 19А. Токарь | Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения | Улучшение качества освещения |  |  |  |
|  | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса |  |  |  |
|  | Шум: Обеспечить работника эффективными средствами защиты органов слуха | Снижение уровня шума |  |  |  |